**АЦПТ-10 для питьевой воды на шасси Камаз 43118**

**Характеристики**

**Характеристики котла**

Производительность с учетом работы установки в соответствии с выбранным режимом ... Режим 1 ... Режим 2

Производительность котла, кг/ч ... 1600 ... 1200

Давление пара, Мпа (кгс/см²), не более ... 9,81 (100) ... 0,78 (8)

Температура пара, ⁰С, не более ... 310 ... 174

Расход топлива паровым котлом кг/ч, не более ... 110 ... 35

**Доработки**

1. Автономный воздушный подогреватель

2. Кондиционер кабины шасси

3. Подогревы АКБ

4. Утепление кабины пенофолом

5. Утепление аккумуляторного отсека

6. Освещение и сигнализация

7. Информационно-навигационное оборудование

8. Видеорегистраторы, рации, магнитолы

9. Подогрев топливной системы