**Универсальный моторный подогреватель УМП-400 на метане КПГ + СПГ**



**Характеристики**

**Технические характеристики / комплектация**

Вентилятор ............ BЦ14-46

**Паровой котел (парогенератор)**

Объем топливного бака л. ............ 892

**Характеристики котла**

Производительность с учетом работы установки в соответствии с выбранным режимом ... Режим 1 ... Режим 2

Производительность котла, кг/ч ... 1600 ... 1200

Давление пара, Мпа (кгс/см²), не более ... 9,81 (100) ... 0,78 (8)

Температура пара, ⁰С, не более ... 310 ... 174

Расход топлива паровым котлом кг/ч, не более ... 110 ... 35

**Габаритный чертех**

