**Универсальный моторный подогреватель УМП-400 на ПРИЦЕПЕ**

**Характеристики**

**Паровой котел (парогенератор)**

Объем топливного бака л. ............ 350

**Характеристики котла**

Производительность с учетом работы установки в соответствии с выбранным режимом ... Режим 1 ... Режим 2

Производительность котла, кг/ч ... 1600 ... 1200

Давление пара, Мпа (кгс/см²), не более ... 9,81 (100) ... 0,78 (8)

Температура пара, ⁰С, не более ... 310 ... 174

Расход топлива паровым котлом кг/ч, не более ... 110 ... 35

**Доработки**

Автономный источник электропитания - Дизельный генератор АД-30С-Т400;

Генератор силовой - YIHUA;

Подача топлива - Форсунки;

Форсунка рабочая (диаметр сопла) - 3.75 GPH 45.

Шасси (телега) автомобильного прицепа: Двухосное с прицепным устройством, дышло, наличие заднего буфера, рама прицепа изготовлена из швеллера толщиной 120 мм, грузоподъемность шин соответствует грузоподъемности прицепа, наличие светотехники в соответствии с ТР ТС.

Прочее оборудование:

- автономное питание установки;

- проблесковый маячок желтого цвета;

- износостойкая резина;

- комплект ЗИП (домкрат, баллонный ключ, огнетушитель ОП-2, аптечка, знак аварийной остановки);

- комплект резервных рукавов в количестве - 5шт;

- установка дополнительного фильтра топливной системы перед форсунками.