**Навеска УМП серии Unisteam UMPG для шасси УРАЛ/КАМАЗ**



**Характеристики**

**Технические характеристики / комплектация**

Нагреваемая среда ............ воздух

Вентилятор ............ ВЦ 14-46

Горелочное устройство ............ газовое горелочное устройство

Контрольно-измерительные приборы и автоматика (КИПиА) ............ цифровые

Управление установкой ............ из кабины

Топливо, используемое для работы установки ............ КПГ метан ГОСТ 27577-2000

Уровень звука в кабине водителя во время работы установки, Дба, не более ............ 80

**Технические характеристики фургона (кунга)**

Тип фургона ............ сварной

Внутренняя обшивка фургона (кунга) ............ Лист оцинкованный 0,55 мм

Наружнняя обшивка фургона (кунга) ............ Лист стальной 1,2 мм

Утеплитель ............ пенополистирол

Толщина утеплителя, мм ............ 40 / 60

Лестницы ............ выдвижные из-под платформы кузов-фургона + откидная задняя платформа

**Характеристики котла**

Производительность с учетом работы установки в соответствии с выбранным режимом ... Режим 1 ... Режим 2

Производительность котла, кг/ч ... 1600 ... 1200

Давление пара, Мпа (кгс/см²), не более ... 9,81 (100) ... 0,78 (8)

Температура пара, ⁰С, не более ... 310 ... 174

Расход топлива паровым котлом кг/ч, не более ... 110 ... 35