**Промышленный парогенератор UNISTEAM-E на дизельном топливе**



**Характеристики**

**Технические характеристики / комплектация**

Температурный режим эксплуатации ............ +5°С - +50 °С

**Паровой котел (парогенератор)**

Модель парового котла ............ Unisteam 1600/100

Производительность по пару кг/час. ............ 1600

Тепловая мощность кВт ............ 1100

Диапазон рабочего давления пара бар ............ 8

Максимальная температура пара С ............ 165

Тип топлива ............ дизельное

Тип горелки ............ жидкотопливная, быстросъемная

Максимальный расход топлива л/час ............ 30-35

Насос питательной воды ............ HIKARIMAI EFG 2821

Максимальное потребление электроэнергии ............ 1,1 кВт

Вывод пара ............ 1

Объем бака питательной воды л. ............ нет в комлекте

Объем топливного бака л. ............ 350 / 700

**Прочие характеристики**

Комплект документации ............ см. в описании

Гарантийный срок службы лет. ............ 12 месяцев с даты поставки

Комплект ЗИП ............ в комплекте

**Характеристики котла**

Производительность с учетом работы установки в соответствии с выбранным режимом ... Режим 1 ... Режим 2

Производительность котла, кг/ч ... 1600 ... 1200

Давление пара, Мпа (кгс/см²), не более ... 9,81 (100) ... 0,78 (8)

Температура пара, ⁰С, не более ... 310 ... 174

Расход топлива паровым котлом кг/ч, не более ... 110 ... 35